---
title: "Exploration"
output: rmarkdown::html_vignette
vignette: >
  %\VignetteIndexEntry{exploration}
  %\VignetteEngine{knitr::rmarkdown}
  %\VignetteEncoding{UTF-8}
---

```{r, include = FALSE, }
knitr::opts_chunk$set(
  collapse = TRUE,
  comment = "#>",
  message = FALSE,
  warning = FALSE
)

ggplot2::theme_set(gouvdown::theme_gouv(plot_title_size = 12, subtitle_size  = 11, base_size = 9, caption_size = 9) +
                     ggplot2::theme(plot.caption.position =  "plot", legend.position = 'bottom', 
                                    legend.margin = ggplot2::margin(t = 0, r = 0, b = 0, l = 0, unit = "pt"),
                                    legend.box.margin = ggplot2::margin(t = 0, r = 0, b = 0, l = 0, unit = "pt"),
                                    plot.margin = ggplot2::margin(t = 1, r = 0.15, b = 0.15, l = 0.15, unit = "pt"),
                                    plot.caption = ggplot2::element_text(colour = "grey40"),
                                    strip.text = ggplot2::element_text(hjust = 0.5, size = 10), 
                                    strip.background = ggplot2::element_rect(colour = "white")))

flextable::set_flextable_defaults(font.size = 10, font.family = "Marianne", padding.bottom = 1, table.layout = "autofit")
```

```{r setup}

library(bilan.eco.insee)
params <- list(mil = 2024, reg = "52")

```

Ce package rassemble et produit les éléments nécessaires à la rédaction d'une partie 'énergie' d'un bilan économique et social annuel régional. 
Il permet de produire un canevas de publication à commenter à partir de 2 paramètres : l'année observée et le code région (au format texte = entre "").   
  
# 1. Climat
  
Les conditions climatiques de l'année écoulée sont l'un des facteurs explicatifs des évolutions de consommation d'énergie et de production renouvelable (éolien, solaire).  
  
## Téléchargement et mise en forme des DJU indice de rigueur  
  
Le SDES publie les degrés jour unifiés (DJU) annuels nationaux, régionaux et départementaux qui permettent de construire un indice de rigueur climatique.   
  
L'indice de rigueur climatique est le rapport entre un indicateur de climat observé et un indicateur de climat de référence (période trentenaire). Cet indicateur est constitué par des degrés jours unifiés (écart journalier entre la température observée et la température de référence). Par convention le degré jour unifié est égal à zéro si la température observée est supérieure ou égale à la température de référence.  
  
[Lien vers la rubrique.](https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indice-de-rigueur-degres-jours-unifies-aux-niveaux-national-regional-et-departemental?rubrique=23&dossier=189)  

Liens vers les fichiers :  
- [Fichier national DJU](https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/media/205/download?inline)   
- [Fichier régional DJU](https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/media/206/download?inline")   
  
  
**Calcul DJU**

En 2024, le SDES a modifié sa méthode de calcul des DJU :   
- Les DJU élémentaires sont maintenant calculés au niveau communal (pour la géographie 2022) en remplacement des départements pour l’ancienne méthode. Les DJU communaux sont
purement techniques et n’ont pas vocation à être publiés.  
- Le nombre de stations météo utilisées a augmenté et leur nombre change d’une année à l’autre suivant leur disponibilité. Chaque année, chaque commune est rattachée à la station disponible la plus proche. La station utilisée pour les relevés de température peut donc varier d’une année à l’autre mais tous les relevés pour une année données proviennent d’une même station. Pour l’ancienne méthode chaque département était systématiquement rattaché à une même station. 95 stations de référence avaient été sélectionnées pour cela.  
- L’agrégation des DJU aux niveaux départemental, régional et national se fait par moyenne pondérée par la population 2022. Dans l’ancienne version c’était la population 1999 qui était utilisée comme pondération.  
- La nouvelle méthode propose deux seuils pour le calcul des DJU au seuil de 17°C utilisé jusqu’à présent, est ajouté un nouveau seuil à 15°C.  
- Les nouveau DJU sont calculés à partir de 1990 pour tous les niveaux géographiques.   

Les fichiers diffusés pour les DJU 2024 contiennent trois versions de DJU :  
- DJU nouvelle méthode pour le seuil à 17°C,  
- DJU nouvelle méthode pour le seuil à 15°C,  
- DJU ancienne méthode. La diffusion des DJU ancienne méthode a vocation à disparaître.   
-> On utilise la nouvelle méthode avec le seuil à 17°C
  
Pour chaque jour de l'année, on compare la température observée à un seuil, fixé à 17°C au SDES. Plus précisément, on calcule T, moyenne des extrêma des températures sur une journée :  
T = (T minimum + T maximum) / 2   

Le nombre de degrés-jours de cette journée est égale à (avec S le seuil à 17) :  
- S-T si T < S,  
- à 0 sinon.  
  
On appelle degrés-jours unifiés, DJU, la somme des degrés-jours de tous les jours de la "saison de chauffe", période de l’année qui va par convention de janvier à mai et d’octobre à décembre.  
  
Il faut calculer une moyenne des DJU sur la période de référence, pour le SDES 1991-2020.  
**! à vérifier dans le fichier national téléchargé car les changements dans ces fichiers peuvent engendrer des modifications dans le script prep_dju:**   
- la période peut changer (cas en 2023)   
- mais aussi l'endroit dans le fichier (feuille + cellule) où on récupère la période (cas en 2024).    


On ramène ensuite la DJU de l'année n sur celle de la période de référence.  
Le ratio DJUn / DJU0 est appelé indice de rigueur de l'année n.  
  
Ainsi :  
- si l’indice est supérieur à 1, l’année considérée a été plus rigoureuse qu’une année moyenne  
- si l’indice est inférieur à 1, l’année considérée a été moins rigoureuse qu’une année moyenne.  


```{r DJU}

dju <- prep_dju(reg = params$reg, an = params$mil, coeff_dju = 25)
```

En 2024, indice de rigueur = 0,87 contre 0,85 en 2023. 

  
## Recherche documentaire météo 2024
  
A côté de cette source de données, il est utile de rassembler et synthétiser quelques informations sur la météo observée durant l'année écoulée, à partir du [bilan climatique annuel de Météo France (France entière) et des bilan climatiques régionaux mensuels](https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=129&id_rubrique=29).  
  

[Bulletins France (cf en fin pour le bilan annuel):](https://donneespubliques.meteofrance.fr/donnees_libres/bulletins/BCMR/BCMR_12_202412.pdf)   

- Une année très pluvieuse, peu ensoleillée mais chaude  
- L'hiver 2023-2024 s'est classé au 3e rang des hivers les plus doux  
- La température annuelle moyennée sur la France a atteint 13.9 °C, soit 0.9 °C de plus
que la normale* classant l'année 2024 au 4e rang des années les plus chaudes depuis 1900 ex æquo avec 2018, derrière 2022  
- L'excédent de pluie a souvent atteint 20 à 40 % des Pays de la Loire et du Poitou au Grand Est ...
- En moyenne sur la France et l'année, la pluviométrie a été excédentaire* de 15 %, classant l'année 2024 au 6e rang des années les plus arrosées sur la période 1959-2024, ex æquo avec l'année 1981  
- L’ensoleillement, proche de la normale* sur le pourtour méditerranéen et la Corse, a été déficitaire sur le reste de l'Hexagone.   


[Bulletins PDL :](https://donneespubliques.meteofrance.fr/donnees_libres/bulletins/BCMR/BCMR_12_202412.pdf)  
- Cela représente un surplus de pluie de 15 % par rapport à la normale de 934.7 mm.  
- Avec une année très arrosée, l'ensoleillement est logiquement mauvais.
- Enfin, au niveau des températures, 2024 est encore une année chaude avec en moyenne sur la région 0.6 °C de plus que la normale  
- la huitième année la plus chaude depuis le début des mesures (2022 avec 13.78 °C reste au premier rang). Ce sont surtout les températures minimales qui contribuent à ce
résultat   

# 2. Consommation électrique et gaz : 

##  Recherche documentaire Electricité
 
RTE publie fin février son bilan annuel national sur [son site internet](https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilans-electriques-nationaux-et-regionaux). Il fournit les messages clés sur la consommation et la production d'électricité à l'échelle nationale [principaux résultats](https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2024/synthese)  


Le bilan régional n'est publié qu'en septembre [son site internet](https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilans-electriques-nationaux-et-regionaux#Lesdocuments).  

**Résumé bilan 2024 :**   
- Ce niveau de consommation marque une très légère hausse (+3 TWh, soit +0,7 %1) par rapport à l’année 2023 et une rupture avec la tendance à la baisse observée au cours des dernières années, sous l’effet d’un contexte macroéconomique légèrement plus favorable.  
- Il demeure toutefois très inférieur à celui observé au cours des années 2010.  
- il résulte de l’effet combiné de l’augmentation des prix de l’électricité et des actions de sobriété durant la crise énergétique (qui produisent des effets
pérennes) ainsi que des progrès continus en matière d’efficacité énergétique intervenus au cours de la dernière décennie.  
 - En 2024, la consommation agrégée des grandes industries et consommateurs tertiaire  a cru de +2,4 % par rapport à l’année 2023, alors qu’elle diminuait depuis deux ans.
Elle demeure toutefois, comme la consommation globale du pays, très en retrait par rapport à ses niveaux historiques.   
- la production décarbonée – particulièrement abondante en 2024 – a ainsi suffi à elle-seule à couvrir la consommation à 99,5 %. Le faible niveau des pointes de consommation (l’un des plus faibles depuis dix ans) a conduit à une moindre sollicitation des centrales thermiques durant les périodes de pointe. En 2024, la
production éolienne a par exemple davantage contribué à couvrir la consommation durant les périodes de forte consommation (production moyenne de 6,3 GW, soit 9 % de la consommation) que la production thermique.  
- l’électrification des usages actuels, comme la mobilité, le chauffage qui est encore largement alimenté par les fossiles, ou certains process industriels, est un processus de long cours   
- La consommation d’énergie en France est encore très largement dépendante des combustibles fossiles, en majorité importés. Ces derniers représentent près de 60 % de la consommation d’énergie finale du pays (57 % en 2023, dernière année pour laquelle les données sont disponibles), alors que l’électricité ne compte que pour environ 27 %.  
- pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique dans les années à venir prévoit tout d’abord une réduction de la consommation d'énergie, notamment grâce aux progrès de l’efficacité énergétique mais également grâce à des actions de sobriété, et en même temps le remplacement des énergies fossiles par des sources d’énergie décarbonées, dont une part importante d’électricité. C’est ce que désigne le terme « électrification des usages »   
- Le secteur des transports compte pour environ un tiers de la consommation énergétique finale française. La quasi-totalité de la consommation du secteur, dominée par le transport routier de personnes et de marchandises, est alimentée par des produits pétroliers.   
- Le secteur résidentiel est le deuxième secteur consommateur d’énergie en France après le transport. Cette consommation énergétique peut se décomposer en 5 grands usages : le chauffage (70 % de la consommation énergétique du secteur résidentiel avec près de la moitié alimenté par des énergies fossiles : un tiers par du gaz et 10 % par du fioul domestique), l’eau chaude sanitaire, la cuisson, la climatisation et les usages spécifiques (appareils électroménagers, ordinateurs, télévisions etc.).   
  
## Recherche documentaire conso Gaz :  

https://www.natrangroupe.com/nos-actions/continuite-dapprovisionnement/consommation-gaz-france


[Bilan 2024 :](https://www.natrangroupe.com/medias/communiques-de-presse/bilan-gaz-2024-transition-energetique)
- La consommation intérieure du gaz recule (-5,5 %) en raison principalement d’une moindre sollicitation des centrales à gaz pour équilibrer le système électrique  
- La consommation domestique sur les réseaux de distribution de gaz (ménages, tertiaire et petite industrie) recule de 1,4 % en données corrigées du climat. La consommation poursuit son érosion tendancielle sous l’effet des mesures d’efficacité énergétique et des efforts de sobriété qui se maintiennent   
- la consommation des clients industriels raccordés au réseau de transport est quant à elle en légère hausse (+0,8 %), portée par certains secteurs comme la chimie, la pétrochimie, l’agroalimentaire et la métallurgie.  

   

## Téléchargement des données depuis la plate-forme ODRE  
  
Les données sont récupérées mi mars sur la plateforme opendata.reseaux-energies.fr.  
source : [GRTgaz, RTE, Teréga](https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/dataset/consommation-annuelle-brute-regionale/)   

  
S'il est mis à jour, il peut être intéressant de regarder le tableau de bord régional qui donne quelques chiffres clés: [Tableau de bord régional](https://opendata.reseaux-energies.fr/tdb-regional/) : exemple la consommation par habitant et un classement par région les plus énergivores et aussi le secteur le plus consommateur...   



  
```{r consommation}
conso <- dataset_odre(x = "consommation-annuelle-brute-regionale")
```
Les données pour le gaz concernent la France continentale (= sans la Corse)  

## Viz

```{r consommation viz, fig.width=7.5, fig.height=5, warning=FALSE}
conso_1 <- prep_conso(dataset_conso = conso$dataset, reg = params$reg, an = params$mil, coeff_fce_reg = 1/17)
conso_2 <- finit_conso(conso_1, dju)

viz_conso(conso_2)

```
 
## Table d'analyse des consommations anuelles
```{r table analyses}
tble_conso2 <- table_conso(df = conso_2, an = params$mil)
table_conso_viz(df = tble_conso2)
```


# 3. Production renouvelable biométhane et électricité


## Recherches documentaires  


**Objectifs régionaux SRADDET**  
Exprimé en volume d'électricité produite (GWh)

 | Filière | 2030 | 2050  |
 | ------- | ---- | ----- | 
 | Eolien  | 4500 |  6000 | 
 | Hydraulique |  25 | 30 | 
 | Photovoltaïque	| 2000 | 
 | Hydraulique | 2050 |  5200 |  



**Objectifs nationaux 2023**  
Source : Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) - Valeurs à retrouver dans :    

- les [Chiffres clés des énergies renouvelables - Édition 2021](https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energies-renouvelables-2021/4-objectifs-dans-le-cadre-de), pour la puissance installée et   
- le [Plan national intégré énergie-climat de la France de mars 2020, page 206](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PNIEC_France_mars_2020.pdf) pour la production correspondante.  

- 24,1 GW d’éolien terrestre en 2023  -  52 TWh  
- 20,1 GW de photovoltaïque fixé par la PPE pour 2023 - 24 TWh  
- 25,7 GW pour l'hydro-électricité (stable) - 62 TWh  
- injection biométhane : 6 TWh  
Ajout :  
- éolien en mer : 2,4 GW - 9 Twh  

**Projet de mise à jour (octobre 2023) du PLAN NATIONAL INTEGRE ENERGIE-CLIMAT DE LA FRANCE**  
  
Le Projet de mise à jour du [Plan national intégré énergie-climat de la France, page 8](https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-42985-projet-pniec-2023.pdf).   

Cibles renouvelables nationale par filière En 2030 dans ce projet :  
- PV : 54 à 60 GW  
- Eolien terrestre : 33 à 35 GW  
- Eolien en mer : 3,6 GW  
- Hydroélectricité (dont STEP) : 26,3 GW  
- Chaleur renouvelable et froid renouvelable : 297 TWh  
- Biocarburants : 48 TWh  
- Biogaz : 50 TWh   

**Attente de la PPE 3 (2024-2033)**  


**Autres outils réglementaires**  
De nouveaux outils réglementaires pour accélérer le développement des gaz renouvelables :
- 10 juin 2023 : réévaluation du tarif d’achat  
(méthanisation inférieure à 25 GWh/an de
- 15 février 2024 : échéance de l’appel d’offre biométhane en attente de la déclaration des lauréats  
- Publication imminente de la trajectoire d’obligation de Certificats de Production de Biogaz   
- Lancement prochain d’un premier appel à projet pour soutenir la pyrogazéification  
  
  
**Bilan RTE 2024** :  
- En mai 2024, les parcs éoliens en mer de Saint Brieuc et Fécamp (près de 500 MW chacun) ont été mis en service.   
- Le facteur de charge du parc de Saint-Nazaire, seul parc en mer ayant été exploité à sa puissance définitive sur l’ensemble de l’année 2024, est en baisse par rapport à 2023, du fait de conditions de vent moins favorables en 2024 et d’une augmentation conjoncturelle des indisponibilités du parc sur l’année.  
- En 2025, mise en service des parcs éoliens de Courseulles-sur-Mer (450 MW), et des iles d'Yeu et de Noirmoutier (488 MW).  
- La production éolienne terrestre française s’est établie à 42,8 TWh au cours de l’année 2024, une diminution de 12,6 % par rapport à son niveau de l’année 2023 (-6,1 TWh). Ce recul reflète notamment un déficit de vent en 2024 par rapport à l’année précédente1.   
- La production d’électricité solaire a atteint en 2024 un record historique (comme chaque année depuis 2006), avec 24,8 TWh produits. Il s’agit d’une hausse de 2,3 TWh (+10 %) par rapport au niveau de production de 2023, portée par le développement du parc, alors que l’année écoulée a été la moins ensoleillée que la France ait connue depuis près de trente ans1. Pour la première fois en 2024, la production annuelle d’électricité photovoltaïque a dépassé la production thermique fossile.  
- La production thermique renouvelable et à partir de déchets est restée stable en 2024
La filière thermique renouvelable et déchets regroupe les productions à partir de biomasse (bois, déchet végétaux agricoles notamment), de biogaz (obtenu à partir de fermentation de déchets organiques) et la combustion de déchets. En 2024, la production de la filière s’est établie à 10,5 TWh. Plus des trois quarts de cette production est d’origine renouvelable au sens de la réglementation en vigueur[1].   
- La production hydraulique a atteint le niveau le plus élevé des dix dernières années  
- Les émissions de gaz à effet de serre du système électrique français ont atteint en 2024 un minimum historique, pour la deuxième année consécutive en lien avec un faible recours aux énergis fossiles.  
   
   
**Bilan GRTgaz :**  
- les quantités de production de gaz renouvelable effectivement injectées dans les réseaux de gaz ont encore progressé en un an, pour atteindre 11,6TWh1 fin 2024, contre 9,1TWh fin 2023 (+27%).  
- la filière connaît un net ralentissement des mises en service  
   
## Téléchargement du jeu de données  

[source production : GRTgaz, RTE, Teréga](https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/dataset/prod-region-annuelle-enr/)  

Ce jeu de données présente les productions régionales annuelles d'énergie renouvelable en France (GWh) pour l'électricité depuis 2008 et depuis 2015 pour le gaz.  
Pour le biométhane, il s'agit des quantités injectées dans les réseaux de gaz (réseaux de distribution et de transport) en France comptabilisées aux points d'interfaces transport/distribution. Les injections sont donc affectées à la région du point de comptage et non à celle du site lorsque celle ci est différente.  
Selon l'arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération » , la partie renouvelable est calculée comme suit :   
- Hydraulique : On soustrait 70 % de la consommation liée au pompage.  
- Bioénergies : La production des usines d'incinération d'ordures ménagères est comptabilisée à 50%. Les autres combustibles sont comptabilisés à 100 %   
- Eolien et solaire : La production est comptabilisée à 100 %.    
  
Pour l'éolien en mer, on peut obtenir le niveau de production du parc de Saint Nazaire grâce aux [données ODRE dites, du registre électricité, arrêtées au 31/12 de chaque année](https://odre.opendatasoft.com/explore/?q=%22Registre+national+des+installations+de+production+et+de+stockage+d%27%C3%A9lectricit%C3%A9%22&disjunctive.theme&disjunctive.energie&disjunctive.maille-geographique&disjunctive.publisher&disjunctive.frequence-de-mise-a-jour&disjunctive.pas-temporel&sort=modified). 
Après avoir choisi le dernier millésime, il faut filtrer le tableau avec le début du nom de [l'installation "BANC DE GUERANDE"](https://odre.opendatasoft.com/explore/embed/dataset/registre-national-installation-production-stockage-electricite-agrege-311224/analyze/?disjunctive.departement&disjunctive.region&disjunctive.epci&disjunctive.filiere&disjunctive.technologie&disjunctive.combustiblessecondaires&disjunctive.combustible&disjunctive.gestionnaire&disjunctive.regime&sort=codeinseecommune&q=BANC%20DE%20GUERANDE& . 

Le parc de Saint Nazaire y apparaît en deux lignes, de 240 MW installés et 40 mâts chacune.
Attention ! une des deux parties du parc est attribuée à la Bretagne, peut-être en raison de la localisation du 2e poste de raccordement.

La colonne `enregieAnnuelleGlissanteInjectee` nous renseigne sur la production, ici 1.387337586 TWh pour le parc de Saint Nazaire en 2024.

Au besoin, le [le bilan annuel de RTE](https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2024/production#Eolienenmer), peut indiquer le facteur de charge moyen sur l'année pour le parc. Cela peut aider à reconstituer la production annuelle à partir de la puissance du parc.

- Avec 366, le nombre de jours en 2024,  
- 480 MW, la puissance installée du parc (une constante tant que pas d'extension ou de mise à l'arrêt, obtenue sur le registre ODRE, [mais aussi sur différentes publication RTE](https://www.rte-france.com/projets/raccorder-les-energies-marines-renouvelables)),  
- 31,6 %, le facteur de charge récupéré dans [le bilan de RTE](https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2024/production#Eolienenmer), la production annuelle se calcule ainsi :

`366 jours dans 2024 * 24 heures chaque jours * 480 MW (puissance installée du parc) * 31,6 % (facteur de charge) = 1332357 MWh`.

La production nationale de la filière éolien en mer peut être obtenue directement dans le [bilan annuel de RTE](https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2024/production#Eolienenmer), dans le [tableau de bord au 4e trimestre du SDES](https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-bord-eolien-quatrieme-trimestre-2024-0). Pour 2024 elle y est arrondie à 4 TWh.
On la trouve egalement sans arrondis dans le [registre ODRE](https://odre.opendatasoft.com/explore/embed/dataset/registre-national-installation-production-stockage-electricite-agrege-311224/analyze/?disjunctive.departement&disjunctive.region&disjunctive.epci&disjunctive.filiere&disjunctive.technologie&disjunctive.combustiblessecondaires&disjunctive.combustible&disjunctive.gestionnaire&disjunctive.regime&sort=nominstallation&refine.filiere=Eolien&refine.technologie=En%20mer%20flottant&refine.technologie=En%20mer%20pos%C3%A9& %3D) (filtrer sur la filière, Eolien, et la technologie : En mer posé ou En mer flottant), à 3.982424276 TWh. 

Pour évaluer la contribution du parc en mer de Saint-Nazaire à la production nationale de la filière éolien en mer, il est plus correct d'utiliser la source ODRE pour les deux termes du calcul. Ici 1.387337586 / 3.982424276 = 34.84 %


  
```{r prodenr}
prod_enr <- dataset_odre(x = "prod-region-annuelle-enr")
```


## Visualisations

```{r prodenr viz, fig.width=7.5, fig.height=5, message=FALSE}
prod_enr_viz <- prep_prod(dataset = prod_enr$dataset, region = params$reg)

viz_prod(prod_enr_viz)
```

## Tables d'analyses   

Les objectifs nationaux et régionaux, exprimés en TWh d'électricité produite, à prendre en compte dans le tableau d'analyse sont chacun paramétrables par une liste.  
  
Electricité renouvelable = bio-énergie + éolien + hydro-électricité + solaire photovoltaïque   
Toutes Enr de réseau = electricité renouvelable + injections de biométhane    

```{r table analyses prod elec}
tble_prod_elec2 <- table_prod(prod_enr_viz, an = params$mil, 
                              obj_reg = list(eol = NA_real_, pv = NA_real_, hydro = NA_real_, elec = NA_real_), 
                              obj_nat = list(eol = 52, pv = 24, hydro = 62, elec = 155))
table_prod_viz(tble_prod_elec2)
```

Production d'une table séparée pour le biogaz car la filière a démarré plus tardivement.  


```{r table analyses prod gaz}
tble_prod_biogaz <- table_biogaz(prod_enr_viz, an = params$mil)
table_biogaz_viz(tble_prod_biogaz)
```

L'objectif national est d'injecter 6 TWh de biométhane sur le réseau d'ici à 2023.  

